
Rolstoelfiets




Overzicht

1. Zitting voor rolstoelberijder met heupgordel   
3. Hand- en parkeerrem   
4. Vergrendelbare parkeerrem   
6. Versnelling   
7. Fietsgedeelte   
8. Rolstoel   
9. Zwenkwieltjes  
10. Voetenplank met optie voetsteunverhoging   
11. Hoogteverstelling voor stuur   
14. Dubbele fietsstandaard

**In- en uitstappen**

Parkeerrem (1) vastzetten (los,vast), koppeling losmaken en rolstoel op zwenkwielen zetten.




**Handrem**

Om te remmen dwarsstang omhoog trekken.

**Rolstoel aankoppelen**

De rolstoelrijder kan bij het aan- en afkoppelen in de rolstoel blijven zitten.

Parkeerrem van de rolstoel vastzetten!

Haak (1) in de stang (2) van de rolstoel hangen, rolstoel voorzichtig naar achter kantelen, totdat de koppelingsgedeelten verbonden zijn. Slotbeugel (3) inhaken (4) en sluiten.

**Rolstoel afkoppelen**

Slotbeugel openen, rolstoel voorzichtig naar voren laten zakken en fietsgedeelte loshalen. De slotbeugel moet zo ingesteld zijn, dat deze met een geringe kracht geopend en gesloten kan worden.

Wees voorzichtig met het fietsen op natte, schuin hellende, ongelijke of gladde straten en op tramrails. Fiets zoveel mogelijk in het midden van de straat.



Middelste knop: aan en uit

Boven en onderste knop: harder en zachter

Linkerbalk: mate van ondersteuning (3 standen)

Rechterbalk: hoeveelheid accu